**5寸圆屏整机规格书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 Item** | **指标 Description** |
| **尺寸Size** | **5英寸/ inch** |
| **型号（Model NO.）:GX050** |  |
| **显示屏规格参数****Picture/Display** | **背光类型Backlight** | LED |
| **显示分辨率Resolution** | 1080x1080 |
| **视角****Viewing Angle** | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| **显示颜色****Display colors** | 16.7M , 72% NTSC |
| **亮度****Brightness** | 300cd/m2 |
| **对比度****Contrast ratio** | 1000:1 |
| **响应时间****Response Time** | 16ms |
| **有效显示面积****Effective screen size** | 127mm (H) x127mm (V) |
|  |  |  |
| **安卓参数** | CPU | RK3566 |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 内置储存 | 16GB |
| 操作系统 | Android11 |
| 支网络持 | WIFI |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
| Type-C接口 | 2个Type-C |
| 串口 | 无 |
| HDMI输出 | 无 |
| HDMI输入 | 无 |
| **喇叭Speaker** | 2×8Ω 1W |
| **安装方式Installation** |  |
| **机身尺寸****Dimensions** | 150.3x150.3x20mm |
| **喇叭类型** | 高保真音响 |
| **音频特性** | 平衡，自动音量控制，丽音/双语环绕立体声/均衡器 |
| **输入电压** | DC 12V   |
| **功耗** | ≦10W |
| **省电功耗** | 低于＜1瓦 |
| **整机寿命** | ＞60000小时 |
|  |  |

**结构尺寸图**

